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1. общие положенИя

Настоящее Положение о территориальном планировании (далее – Положение) Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района (далее – Междуреченское сельское поселение, муниципальное образование, сельское поселение, поселение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Содержит цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Территориальное планирование поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При подготовке генерального плана сельского поселения учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития поселения.

Основные задачи генерального плана:

выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечение их решения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:

-функциональное зонирование территории поселения; 

-характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

-направления развития жилищного строительства;

-характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

2. цели и задачи территориального планирования

2.1. Цели территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

-обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

-формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

-развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

-формирования комплексной инфраструктуры сельского поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

2.2. Задачи территориального планирования

2.2.1. Пространственное развитие

Первой и основной задачей пространственного развития Междуреченское сельского поселения является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

-совершенствование жилищной политики с целью улучшения жилищных условий, определение территорий для жилищного строительства;

-создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере культуры, здравоохранения, социально-бытового обслуживания;

усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети;

-развитие системы инженерного обеспечения с целью предоставления качественных коммунальных услуг;

-обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнения территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций;

-увеличение инвестиционной привлекательности сельского поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

-создание условий для разнообразных видов отдыха, занятий спортом.


Архитектурно-пространственное решение территории Междуреченского сельского поселения принято с учётом;

- инженерно-геологических и экологических ограничений;

- специфики уклада жизни населения;

-основных видов хозяйственной деятельности;

-положений «Схемы территориального планирования Ивановской области» (далее также – СТП Ивановской области),

-положений «Схемы территориального планирования Заволжского муниципального района Ивановской области» (далее – СТП Заволжского муниципального района);


 В результате анализа современного использования территории поселения, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе: 

-сложившаяся планировочная структура населённых пунктов;

-существующие транспортные связи; 

-наличие производственных территорий;

-наличие ветхих жилых и общественных зданий, подлежащих сносу;

-транспортное и инженерное обеспечение поселения.


Архитектурно-пространственное решение определяется следующими положениями:

-упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счёт устройства межквартальных проездов;

-размещение объектов общественно-делового центра;

-формирование улично-дорожной сети; 

-размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания;

-благоустройство территорий населенных пунктов, формирование зон отдыха населения с учетом природного каркаса территории;

-обеспечение экологической безопасности и защита территории от чрезвычайных ситуаций.  

Совершенствование пространственной структуры территории населенных пунктов, входящих в состав поселения

К задачам пространственного развития сельского поселения относятся:

-установление границ населенных пунктов с учетом перспективного градостроительного развития;

-сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории сельского поселения;

-структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры сельского поселения.

2.2.2. Жилые территории

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:

-развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

-развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов населенных пунктов путём формирования жилых кварталов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

-увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

-формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения.

2.2.3. Общественные центры и объекты социальной инфраструктуры

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

-упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;

-организация общественно-деловых зон, включающих объекты досуга, обслуживания и торговли;

-формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

2.2.4. Производственные территории

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

- упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов, объектов сельскохозяйственного назначения;

-перенос объектов сельскохозяйственного назначения, производственных и коммунально-складских объектов, оказывающих негативное воздействие на жилую и общественную застройку;

-определение перспективных территорий под развитие объектов сельскохозяйственного назначения, производственных и коммунально-складских объектов.

2.2.5. Транспортная инфраструктура

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

- модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

-повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и его отдельных элементов.

2.2.6. Инженерная инфраструктура

Основными задачами по развитию инженерной инфраструктуры являются:

-создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

-развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

2.2.7. Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными задачами по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:

-предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

-снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также на окружающую среду, посредством разработки мероприятий.

2.2.8. Улучшение экологической обстановки и охраны окружающей среды

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей муниципального образования, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

-атмосферного воздуха;

-поверхностных и подземных вод;

-почв, растительности.

2.2.9. Сохранение исторического и культурного наследия

Основными задачами по сохранению историко-культурного наследия являются:

-обеспечение исторической преемственности в развитии планировочной, архитектурно-пространственной и ландшафтной организации территории поселения;

-сохранение на территории поселения целостного исторического характера застройки и типичных признаков исторического ландшафта, восстановление утраченных или нарушенных исторических признаков;

-обеспечение требований режимов охраны объектов культурного наследия при осуществлении градостроительной деятельности.

2.2.10. Озелененные территории 

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий населённых пунктов:

 -сохранение, развитие и благоустройство существующих скверов, бульваров в районах сложившейся застройки;

-обязательное включение зелёных насаждений в градостроительный каркас реконструируемой застройки.

 Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и санитарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автодорог. 
Генеральным планом Междуреченского сельского поселения в населённых пунктах: с.  Заречный, д. Коротиха, предусмотрена ступенчатая непрерывная система озеленения территорий - от озеленения общественного центра, берегов водоёмом с организацией площадок для отдыха, и праздничных гуляний населения, до обустройства буферных и санитарно-защитных зон. 

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение зеленых насаждений и посадка новых для создания более комфортной среды жизнедеятельности.

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию 

3.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Генеральным планом предложено функциональное зонирование территории села Заречный, деревни Коротиха, входящих в состав Междуреченского сельского поселения Заволжского района Ивановской области. Генеральным планом определены территории для развития жилой застройки, объектов сельскохозяйственного назначения, рекреационных и иных функциональных зон, определены местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Генеральным планом на территории сельского поселения вне границ населенных пунктов установлены следующие функциональные зоны:

-производственные;

-инженерной инфраструктуры;

-транспортной инфраструктуры;

-сельскохозяйственных угодий;

-производственных зон сельскохозяйственных предприятий;

-садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан;

-иные, сельскохозяйственного назначения (крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства);

-рекреационного назначения;

-отдыха;

лесопарковые;

-лесов;

-ритуального назначения (зона кладбищ);

-складирования и захоронения отходов;

-озелененных территорий специального назначения.

В границах населенных пунктов с. Заречный, и д. Коротиха, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные зоны:

-застройки индивидуальными жилыми домами;

-застройки малоэтажными жилыми домами;

-общественно-деловые;

-специализированной общественной застройки;

-производственные;

-коммунально-складские;

-инженерной инфраструктуры;

-транспортной инфраструктуры;

-сельскохозяйственного использования;

-садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан;

-отдыха;

-озелененных территорий общего пользования;

-озелененных территорий специального назначения.

Генеральным планом предложено поэтапное пространственное развитие населённых пунктов при условии сохранения целостности селитебного образования в разных временных периодах его развития, с учётом расчётной численности населения.

3.2. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

3.2.1. жилые зоны

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилого назначения с учётом проведения мероприятий по инженерной подготовке с целью создания комфортной среды жизнедеятельности.  

с. Заречный

Жилая зона включает участки, существующей сохраняемой и новой проектируемой жилой застройки. Жилые кварталы застроены малоэтажными и индивидуальными жилыми домами, которые являются основным типом застройки. Генеральным планом предусмотрено упорядочение сложившихся участков жилой застройки, за счет уплотнения.

 Проектом предусмотрено развитие жилой зоны в центральной части села.

д. Коротиха

Жилая застройка представлена малоэтажными и индивидуальными жилыми домам. Генеральным планом предусмотрено упорядочение сложившихся участков жилой застройки, за счет уплотнения, сноса ветхих домов, строительства новых. 

Проектом предусмотрено развитие жилой зоны в западной и восточной частях деревни. 

3.2.2. общественнЫЕ ЗОНЫ

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон специализированной общественно-деловой застройки и общественно-деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

В с. Заречный, д. Коротиха генеральным планом предусмотрено:

-регенерация территорий общественного назначения за счёт реконструкции объектов капитального строительства, 

В д. Коротиха генеральным планом предусматривается сноса ветхих зданий и строительства новых объектов.

3.2.3. производственнЫЕ и коммунально-складскИЕ ЗОНЫ

Генеральным планом запланирована структурная и технологическая реконструкция существующих производственных зон, обеспечивающая соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов. 

3.2.4. Зоны специального назначения

На территории сельского поселения, в настоящее время, располагается полигон по захоронению ТБО, не удовлетворяющий требованиям санитарных правил. Так же располагается скотомогильник сибиреязвенный, шламонакопитьель.

Генеральным планом предусмотрена ликвидация полигона ТБО.

На территории Ивановской области заканчивается переход от экологически опасного, неэффективного и устаревшего захоронения (складирования) отходов к современной экологически безопасной, экономически эффективной и комплексной деятельности по сбору, транспортированию, обработке, обезвреживанию и утилизации отходов. «Территориальной схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Ивановской области на период 2016–2031 гг.», утвержденной приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области № 64 от 25.04.2019г. установлено, что все образованные твердые коммунальные отходы и отходы им подобные должны собираться, доставляться (в том числе по двухэтапной системе транспортирования отходов) для обработки на мусоросортировочные комплексы. 

Твердые коммунальные отходы будут собираться и вывозиться на планируемую с строительству мусоросортировочную станцию компостирование в Вичугском муниципальном районе.

3.2.5. Рекреационные зоны

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию рекреационных зон с использованием сложившегося природного каркаса населённых пунктов, благоустройству и озеленению территорий населённых пунктов:

 -сохранение, развитие и благоустройство существующих скверов, бульваров в районах сложившейся застройки;

-обязательное включение зелёных насаждений в градостроительный каркас реконструируемой застройки.

-создание зелёных зон во всех районах нового строительства с максимальным использованием природного ландшафта. Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и санитарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автодорог. 


Генеральным планом сельского поселения в населённых пунктах с. Заречный, д.Коротиха предусмотрена ступенчатая непрерывная система озеленения территорий - от озеленения общественного центра села, берегов водоёмов с организацией площадок для отдыха и праздничных гуляний населения, до обустройства буферных и санитарно-защитных зон. 

Генеральным планом запланировано максимальное сохранение зеленых насаждений и посадка новых для создания более комфортной среды жизнедеятельности.

3.2.6. ЗонЫ транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры Междуреченского сельского поселения с целью повышению качества обслуживания транзитного транспорта и повышения уровня транспортной инфраструктуры населенных пунктов.

Междуреченское сельское поселение 

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под реконструкцию:

-автомобильных дорог IV категории;

-автомобильных дорог V категории.

с. Заречный

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение: 

-улиц в жилой застройке;

-проездов.

д. Коротиха 

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение: 

-улиц в жилой застройке;

-проездов.

3.2.7. Зоны инженерной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза численности населения. 

 На территории Междуреченского сельского поселения запланирована реконструкция существующих и строительство новых инженерных сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, связи и информатизации.

с. Заречный

На территории с. Заречный запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

- газовую блочно-модульную котельную;

-очистные сооружения контейнерного типа.

д. Коротиха 

На территории д. Коротиха запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

- газовую блочно-модульную котельную;

-очистные сооружения;

-блочно-модульные водопроводные очистные сооружения.

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

3.3.1. Размещение объектов жилищной сферы

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию жилых зон и размещению объектов жилищного строительства:

с. Заречный

Площадь жилых зон в с. Заречный к концу расчетного срока должна составить 79 га. 

Общий объем жилищного фонда, при средней проектной жилищной обеспеченности 36 кв.м общей площади, должен составить не менее 37,8 тыс. кв. м. 

д. Коротиха

Площадь жилых зон в д. Коротиха к концу расчетного срока должна составить 35 га.

В качестве территорий первоочередного освоения выделены жилые зоны индивидуальной жилой застройки площадью 13,0 га. Объем жилищного строительства ориентировочно составит 2,5 тыс. кв. м общей площади.

Общий объем жилищного фонда, при средней проектной жилищной обеспеченности 36 кв.м общей площади, должен составить не менее 15,2 тыс. кв. м. 

3.3.2. Развитие и размещение объектов социальной сферы

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию общественно-деловых зон и размещению объектов социальной сферы местного значения.

Перечень объектов местного значения, запланированных генеральным планом к реконструкции.

с. Заречный

На расчетный срок:

-Заречный сельский Дом культуры.

д. Кортиха

На первоочередное освоение:

-филиал детского сада.

На расчетный срок:

-филиал общедоступной библиотеки с детским отделением.

Перечень объектов местного значения, запланированных генеральным планом к размещению.

с. Заречный

На расчетный срок:

-предприятие общественного питания в зоне отдыха.

д. Коротиха

На первоочередное освоение:

-ФАП быстровозводимой модульной конструкции (временный, в соответствии с письмом ОБУЗ «Кинешмская центральная районная больница», см. Приложение).
На расчетный срок:

-ФАП (в соответствии с СТП Ивановской области).
3.3.3.  Развитие и размещение объектов производственной сферы

Перечень объектов производственной сферы, запланированных генеральным планом к ликвидации.

Вне границ населенных пунктов
На первоочередное освоение:

-полигон твердых бытовых отходов (в соответствии с СТП Ивановской области).

Перечень объектов производственной сферы, запланированных генеральным планом к реконструкции.

Вне границ населенных пунктов
На первоочередное освоение:

 -МТФ на 400 голов ООО «Коротиха» (в соответствии с СТП Заволжского муниципального районаИвановской области);

-Ферма по содержанию животных К(Ф)Х Разумовых. 

с. Заречный

На первоочередное освоение:

- трикотажная фабрика ООО «Галеон» (в соответствии с СТП Заволжского муниципального района).

Перечень объектов производственной сферы, запланированных генеральным планом к размещению.

Вне границ населенных пунктов
На первоочередное освоение:

-предприятие пищевой промышленности К(Ф)Х Разумовых (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития   Заволжского муниципального района Ивановской области до 2024 года»).

3.3.3.  Развитие и размещение объектов ОТДЫХА

На первоочередное освоение:

-строительство базы отдыха ООО «ГСН менеджмент» в с. Заречный по ул. Красноармейская, площадью 53800 кв. м.;

-строительство базы отдыха Кургина Евгения Анатольевича в д. Долматово площадью 16666 кв. м;

-строительство базы отдыха Симкиной Ирины Ивановны в д.  Антропово площадью 32 682 кв. м;

-строительство базы отдыха Шинкова Михаила Германовича в д.  Степаново площадью 39 292 кв. м.

3.3.4. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

В целях развития транспортной инфраструктуры Междуреченского сельского поселения генеральным планом предусмотрены мероприятия по реконструкции автомобильных дорог.

 Предлагается реконструкция автомобильных дорог межмуниципального значения.

На первоочередное освоение:

-автомобильная дорога «Заволжск – Жажлево».

Предлагается реконструкция автомобильных дорог местного значения.

На первоочередное освоение:

-подьезд к д. Шерониха;

-подъезд к МТФ ООО «Коротиха».

На расчетный срок:

-подьезд к д. Пырешево;

-подьезд к д. Долматово;

-подьезд к д. Чеганово;

-подьезд к д. Вершинино;

-подьезд к д. Кинино;

-подъезд к д. Маркуши.

Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается реконструкция и строительство улиц и дорог. Ширина проезжей части главных улиц принята равной 7 м. Ширина проезжей части улиц в жилой застройке, поселковых дорог принята равной 6 м. Дорожные одежды улиц и проездов предусмотрены капитального типа с покрытием из асфальтобетона. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 - 1,5 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории населенных пунктов внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 3.1).

Таблица 3.1 - Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

	Населенный пункт
	Показатели улично-дорожной сети
	Ед. изм.
	Кол-во

	с. Заречный
	Общая протяженность
	км 
	17,5 (4,5) 

	
	в том числе по категориям:
-поселковые дороги
- главные улицы
- улицы в жилой застройке 
- проезды, скотопрогоны
	км 
км 
км 
	0,9
4,5 (4,5) 
11,8
0,3

	д. Коротиха
	Общая протяженность
	км 
	8,7 (1,7) 

	
	в том числе по категориям:
-поселковые дороги
- главные улицы
- улицы в жилой застройке 
- проезды, скотопрогоны
	км
км 
км 
	-
1,7 (1,7) 
5,2
1,8


3.3.5. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории по всем направлениям инженерного обеспечения.

Водоснабжение

с. Заречный

Для обеспечения с. Заречный централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить мероприятия по размещению сетей инженерной инфраструктуры.

На первоочередное освоение:

-строительство водопроводной лини от источника водоснабжения в д. Коротиха до с. Заречный из полимерных труб диаметром 160 мм, общей протяженностью 3,2 км;

-строительство кольцевой водопроводной сети из полимерных труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 13,8 км.

д. Коротиха
Для обеспечения д. Коротиха централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить мероприятия по размещению объектов и сетей инженерной инфраструктуры.

На первоочередное освоение:

-установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 470 м³/сут;

-строительство кольцевой водопроводной сети из полимерных труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 0,9 км.

Перечень сетей инженерной инфраструктуры, запланированных генеральным планом к реконструкции.

На расчетный срок:

-реконструкция водопроводной сети из полимерных труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 3,8 км.

Водоотведение

 с. Заречный

Для обеспечения многоквартирной жилой застройки и общественных зданий с. Заречный централизованной системой водоотведения необходимо выполнить мероприятия по размещению объектов и сетей инженерной инфраструктуры.

На первоочередное освоение:

-строительство очистных сооружений контейнерного типа производительностью 100 м3/сут.;

-строительство канализационной сети из ж/б труб, диаметром 200 мм, общей протяженностью 2,1 км.

д. Коротиха

Для обеспечения многоквартирной жилой застройки и общественных зданий д. Коротиха централизованной системой водоотведения необходимо выполнить мероприятия по размещению объектов и сетей инженерной инфраструктуры.

На первоочередное освоение:

-строительство очистных сооружений производительностью 50 м3/сут..

Перечень сетей инженерной инфраструктуры, запланированных генеральным планом к реконструкции.

На расчетный срок:

-реконструкция канализационной сети общей протяженностью 0,7 км.

Теплоснабжение

с. Заречный

Для обеспечения общественных зданий д. Заречный централизованной системой теплоснабжения необходимо выполнить мероприятия по размещению объектов и сетей инженерной инфраструктуры.

На первоочередное освоение:

- строительство газовой блочно-модульной котельной;

-строительство тепловых сетей протяженностью 1,0 км

д. Коротиха

Для обеспечения общественных зданий д. Заречный централизованной системой теплоснабжения необходимо выполнить мероприятия по размещению объектов и сетей инженерной инфраструктуры.

На первоочередное освоение:

- строительство газовой блочно-модульной котельной.

Перечень сетей инженерной инфраструктуры, запланированных генеральным планом к реконструкции.

На расчетный срок:

-реконструкция тепловых сетей протяженностью 0,8 км

Электроснабжение

Основные мероприятия генерального плана направлены на бесперебойное электроснабжение общественной и жилой застройки на проектный срок. 

с. Заречный

Планируемые к реконструкции объекты и сети инженерной инфраструктуры.

На расчетный срок:

-замена существующих открытых понизительных подстанций ПС на закрытые;

-замена воздушных линий 35 кВ – на кабельные.
д. Коротиха

Планируемые к реконструкции объекты и сети инженерной инфраструктуры.

На расчетный срок:

-замена существующих открытых понизительных подстанций ПС на закрытые;

-замена воздушных линий 35 кВ – на кабельные.
Газоснабжение

Планируемые к размещению объекты и сети инженерной инфраструктуры.

На первоочередное освоение:

- межпоселковый газопровод от газопровода «г. Заволжск – с. Заречный» до с. Жажалево – д. Зуево с отводами до д. Антропов, д. Степаново, д. Овсяницы, с. Долматовский, д. Студенец, д. Хохлома, д. Воробьецово, с. Никола-Мера Заволжского района Ивановской области» общей протяженностью 26,9 км, протяженностью по территории Междуреченского сельского поселения – 9,6 км;

-газопровод высокого давления до д. Пырешево, д. Долматово (отвода от межпоселкового газопровода «г. Заволжск – с. Заречный» до с. Жажалево – д. Зуево с отводами до д. Антропов, д. Степаново, д. Овсяницы, с. Долматовский, д. Студенец, д. Хохлома, д. Воробьецово, с. Никола-Мера Заволжского района Ивановской области») общей протяженностью 3,6 км;

-газопровод высокого давления до д. Патракейка, д. Ананьино, с. Мера (отвода от межпоселкового газопровода «г. Заволжск – с. Заречный» до с. Жажалево – д. Зуево с отводами до д. Антропов, д. Степаново, д. Овсяницы, с. Долматовский, д. Студенец, д. Хохлома, д. Воробьецово, с. Никола-Мера в Заволжском районе Ивановской области») общей протяженностью 2,5 км;

-распределительный газопровод д. Коротиха, д. Кинино, д. Вершинино, д. Бредихино, д. Платково, д. Зубцово, д. Болотниково, д. Комарово в Заволжском районе Ивановской области общей протяженностью 18,7 км;

-распределительный газопровод д. Антропово, д. Степаново, с. Долматовский (ул. Пушкина), д. Овсяницы, д. Студенец, д. Хохлома, д. Воробьецово, с. Никола-Мера, д. Зуево в Заволжском районе Ивановской области общей протяженностью 31,7 км;

-распределительный газопровод д. Пырешево, д. Долматово, д. Ананьино, с. Мера , д. Патракейка в Заволжском районе Ивановской области общей протяженностью 4,5 км;

-газовая блочно-модульная котельная в с. Заречный;

-газовая блочно-модульная котельная в д. Коротиха;

Связь и информатизация

Для развития на территории Междуреченского сельского поселения сетей связи и информатизации на расчетный срок выполнить следующие мероприятия:

с. Заречный

Перечень сетей связи, запланированных генеральным планом к размещению.

На первоочередное освоение:

-создание сети передачи данных и (или) сети по предоставлению каналов связи с организацией и вводом мультисерверной сети на основе оптоволоконного кабельного канала для обслуживания систем видеонаблюдения, пожарной безопасности (пожарная сигнализация, оповещение о пожаре - ОПС, автоматическое пожаротушение, дымоудаление) и охранных систем (систем безопасности).

д. Коротиха

Перечень сетей связи, запланированных генеральным планом к размещению.

На первоочередное освоение:

- строительство узлов и оборудование ВОК (волоконно-оптической) связи, максимальная проектная емкостью до 250 абонентов включительно

-создание сети передачи данных и (или) сети по предоставлению каналов связи с организацией и вводом мультисерверной сети на основе оптоволоконного кабельного канала для обслуживания систем видеонаблюдения, пожарной безопасности (пожарная сигнализация, оповещение о пожаре - ОПС, автоматическое пожаротушение, дымоудаление) и охранных систем (систем безопасности);

- прокладка кабельных сетей протяженностью 0,5 км.

Перечень сетей связи, запланированных генеральным планом к реконструкции.

На первоочередное освоение:

-реконструкция узла местной телефонной связи и узла радиофикации, максимальная проектная емкостью до 512 номеров включительно.

3.4. Мероприятия по охране окружающей среды
3.4.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

В целях охраны воздушного бассейна Междуреченского сельского поселения предлагается проведение следующих природоохранных мероприятий:

· разработка проектов санитарно-защитных зон для всех проектируемых, реконструируемых и действующих промышленных и вспомогательных объектов и производств (особую опасность представляют угольные котельные, газовые котельные и АЗС, а также химические производства), являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха;

· проверка соответствия существующих разрывов установленным проектами санитарно-защитным зонам, оборудование санитарно-защитных зон;

· проведение контроля выполнения нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на промышленных предприятиях;

· внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на производственных объектах, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;

· создание зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей;

· озеленение санитарно-защитных зон;

· устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц;

· выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, ликвидация всех несанкционированных свалок;

· восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

· целенаправленное формирование крупных насаждений из деревьев и кустарников местных видов, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов;

· использование многоярусных полупроницаемых конструкций посадок из газоустойчивых пород, для защиты зданий и улиц от шума, пыли, выхлопных газов, ветра и снеговых заносов.

С целью уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух на территории сельского поселения установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:

с. Заречный

ООО «Галеон» -50 м;

Станция по очитке хозяйственно-бытовых стоков -15 м.

д. Коротиха

ООО «Трикотаж» - 50 м;

Станция по очитке хозяйственно-бытовых стоков -15 м.

Территория Междуреченского сельского поселения

Скотомогильник сибиреязвенный - 1000 м;

Шламонакопитель - 100 м;

Полигон ТБО (закрываемый)- 500 м;

Кладбище г. Заволжска - 300 м;

Кладбище д. Патракейка - 50 м;

Кладбище д. Чеганово - 50 м;

МТФ на 400 голов ООО «Коротиха» - 300 м;

Фермы содержания животных (овец, коз, свиней) К(Ф)Х Разумовых - 100 м;

Предприятие пищевой промышленности (проектируемое) К(Ф)Х Разумовых - 50 м.

3.4.2. Мероприятия по охране водных объектов

Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения, поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых и хозяйственно-бытовых целей.

Для охраны водной среды необходимо проведение следующих мероприятий:

· организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов, мониторинга подземных вод в пределах максимально техногенно нагруженной территории, включающей промышленные зоны, места складирования ТБО, участки недропользования (групповые и одиночные водозаборы), регулярное проведение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

· очистка водных объектов, отнесенных к особо охраняемым природным зонам: озер и рек, обустройство родников, выделение водоохранной зоны для них

· установление размеров водоохраных зон и прибрежных защитных полос для всех поверхностных водных объектов, благоустройство водоохраных зон водных объектов;

· обеспечение соблюдения требований режима использования водных объектов, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;

· прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

· оборудование промышленных площадок, устройствами для улавливания мусора, прудами–отстойниками;

· обваловка территорий животноводческих ферм, оборудование их системой сбора и очистки сточных вод; 

· разработка проектов и организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, соблюдение специального режима на территории поясов зон санитарной охраны;

· приведение нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) в соответствие с санитарными правилами, проведение ремонтных работ и профилактической дезинфекции;

· ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления.

3.4.3. Мероприятия по охране почвенного покрова

Для восстановления и предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова, а также организации системы обращения с отходами предусматривается проведения следующих природоохранных мероприятий:

· проведение мониторинга загрязнения почвы на селитебных территориях, в пределах максимально техногенно нагруженной территории поселения, включающей промышленные зоны;

· разработка проектов нормативов образования и лимитов размещения отходов для предприятий, проверка соблюдения требований существующих проектов;

· постановка учета движения особо опасных отходов на предприятиях и в организациях, в частности, ртутьсодержащих ламп;

· хранение минеральных удобрений и пестицидов (ядохимикатов) только на специально оборудованных складах;

· внедрение системы управления и организации сбора, вывоза ТБО с территорий частного жилого фонда, в т.ч. очистка от твердых отходов путем организации раздельного сбора сухого мусора в домах и на улицах, вывоз мусора от жилых домов и учреждений на специализированные полигоны ТБО;

· проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

· ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления;

· оборудование площадок с твердым покрытием для временного хранения отходов за пределами водоохранных зон водных объектов и зон санитарной охраны водозаборов во всех населенных пунктах;

· рекультивация территорий ликвидируемых свалок, ликвидируемого полигона по захоронению ТБО и мест захоронения отходов производства и потребления;

· обезвреживание навоза в специально оборудованных навозохранилищах;

· осуществление отвода участков под жилую застройку только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

· организация поверхностного стока;

· усиление контроля за использованием земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользователей.

В населенных пунктах с численностью населения 50 и более человек должна быть организована служба контейнерного сбора и хранения мусора (ТБО) с регулярным вывозом его на полигоны ТБО.

3.4.4. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод

В целом проектом генерального плана предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране водной среды:

-  реконструкция и строительство новых инженерных сетей;

-  организация и благоустройство зон санитарной охраны;

-  разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

-  проектирование канализационных очистных сооружений на территории сельского поселения; 

-  разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения; 

-  усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

-  организация мониторинга подземных вод, в пределах максимально техногенно- нагруженной территории, включающей промышленные зоны, участки недропользования и др.

-  организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

3.4.5. Мероприятия по озеленению территорий

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

Главные направления озеленения рассматриваемой территории:

-  создание системы зеленых насаждений;

-  сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

- проектирование зеленых полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильных дорог;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

-  организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

-  организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки.

-  вырубка погибших и поврежденных зеленых насаждений;

-  восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

-  целенаправленное формирование крупных массивов насаждений из декоративных деревьев и кустарников, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов. 

Организация системы зеленых насаждений населенных пунктов включает:

-  участки озеленения общего пользования; 


-  участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

-  участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

3.4.6. Мероприятия по санитарной очистке территории

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения:

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза на объект сортировки и захоронения;

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

-  организация сбора и удаление вторичного сырья;

-  поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

-  организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

-  рекультивация территорий ликвидируемого полигона по захоронению ТБО;

-  проектирование площадок для временного хранения ТБО и мусора на территории муниципального образования.

3.4.7. Мероприятия по охране населения от радиоактивного излучения

Ежегодное проведение мониторинга радиационного фона.

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций должны проводиться в соответствии с Федеральным законом №442-ФЗ (в ред. от 29.12.2010) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Комплекс инженерно-технических мероприятий по защите территорий от затоплений и подтоплений проводится в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».
Мероприятия по предотвращению лесных пожаров проводятся в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.

Комплекс противопожарных мероприятий намечается с учетом степени пожарной опасности в лесах лесничества и с учетом действующих Правил пожарной безопасности в лесах (2007 г.), и Федерального закона №69 «О пожарной безопасности».

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

· мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

· рациональное размещение производительных сил по территории с учетом природной и техногенной   безопасности; 

· предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала; 

· предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования; 

· разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств; 

· подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

· декларирование промышленной безопасности; 

· лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

· страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта; 

· государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

·  информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания; 

· подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий, защите населения, сельскохозяйственных животных и растений в зонах взрыво- и пожароопасных объектов:

· проведение профилактических работ по проверке состояния технологического оборудования;

·  подготовка формирований для проведения ремонтно-восстановительных работ, оказания медицинской помощи пострадавшим, эвакуации пострадавших;

·  проведение тренировок персонала по предупреждению аварий и травматизма;

·  выполнение условий промышленной безопасности объектов в соответствии с предписаниями органов Ростехнадзора; 

· обеспечение пожарной безопасности объекта; 

· проведение обследований (дефектоскопия) трубопроводов. 

Комплекс инженерно-технических мероприятий по защите территории от наводнений, затоплений и подтоплений может включать:

1.интенсивные мероприятия:

· регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между водохранилищами; переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);

· ограждение территорий дамбами (системами обвалования); 

· увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла); 

· повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, - подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых городских территорий); 

· некоторые специальные приемы снижения опасности наводнений. 

2. экстенсивные мероприятия:

· изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль за хозяйственным использованием опасных зон;

·  вынос объектов с затапливаемых территорий;

·  проведение защитных работ в период паводка;

·  эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

·  ликвидация последствий. 

3. предупредительные мероприятия: 

· строительство защитных сооружений (плотин, дамб, обвалований, систем оповещения);

·  реконструкция существующих защитных сооружений; 

· использование противопаводковых емкостей существующих водохранилищ с целью срезки пика опасных природных явлений;

· искусственное повышение поверхности территорий; 

· устройство дамб обвалования;

· регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод; 

· устройство дренажных систем и отдельных дренажей; 

· регулирование русел и стока рек. 

Комплекс мероприятий по предотвращению лесных (лесоторфяных) пожаров и борьбы с ними может включать:

· организацию ежегодной разработки и выполнения планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

· обеспечение готовности организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону; 

· утверждение ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативных планов борьбы с пожарами; 

· установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров, решение вопросов обеспечения привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью; 

· создание резерва горюче смазочных материалов на пожароопасный сезон. 

Существуют особые ограничения и требования по охране лесов (в зависимости от группы):

· разная степень доступа людей и транспорта на территорию леса; 

· осуществление постоянного наблюдения; 

· создание заградительных полос; 

· запрет на использование огня на территории леса и т.д. 

Особое внимание необходимо уделять профилактике лесных пожаров: 

· разъяснительная работа с населением;

· патрулирование дорог общего пользования и лесных дорог, открытых для проезда;

· обнаружение загораний при их возникновении и немедленное принятие мер по их локализации и ликвидации. 

 Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности территории и здоровья населения:

· проведение комплекса мероприятий по защите населения от распространения инфекции сибирской язвы на прилегающих к скотомогильникам территориях;

· оборудование санитарно-защитных зон скотомогильников в соответствии с действующими нормами и правилами;

· лабораторный контроль почв и грунтовых вод в зоне скотомогильников и на территории жилой застройки, расположенной в СЗЗ скотомогильников; 

· на стадии отвода земельных участков (в районах скотомогильников) под строительство и другие цели обязательный отбор проб для лабораторных исследований почвы на сибирскую язву;

· запрещение выдачи заключений по согласованию отводов земельных участков под строительство и другие цели без лабораторных исследований почвы на сибирскую язву в районах влияния скотомогильников;

· разработка проектов создания биотермических ям для утилизации трупов животных.

Мероприятия на первую очередь

Создание локальных систем оповещения социально значимых объектов;

Ремонт дорожного полотна.

Приложение

Письмом ОБУЗ «Кинешмская центральная районная больница»
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